1 Taster 1 betätigen

2 stepper 2 soll hochfahren

3 stepper 1 leicht seitversetzt langsam hochfahren aber ned zu weit

4 stepper 2 langsam runter fahren und stepper 1 langsam hoch

5 stepper 1 stehen bleiben stepper 2 in Ausgangsstellung

6 stepper 1 stck runterfahren

7 Gleichstrom Motor ein

8 stepper 1 komplett hochfahren